		보 도 자 료
		배포 일시	2014. 12. 23(화) 총 6매(본문5, 붙임 1)
담당 부서	건축정책과	담 당 자	∙과장 김상문, 사무관 조현환, 주무관 정재형 ∙☎ (044)201-3755, 3761, 3765
보 도 일 시		2014년 12월 24일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 12. 23(화) 11:00 이후 보도 가능

국토부, 지자체 숨은 건축규제 발본색원한다

근거없는 숨은 규제 상시 모니터링 실시

금년 696건 폐지완료, 482건은 15년 3월까지 정비

(사례1) L건축사는 건축주로부터 상가주택 상층에 다락을 넣어달라는 설계의뢰를 받고 ㅇㅇ구에 건축허가를 신청하였으나, 다락설치를 제한하는 ㅇㅇ구의 임의지침에 따라 다락 설치가 불가능하였고 건축주에게 어떻께 설명해야 할지..... 어렵게 수주한 설계도 허탕치게 되었다.

(사례2) K건축사는 건축심의를 위해 필요 도서를 준비하여 신청  하였으나 □□시에서는 심의에 필요한 20여종의 설계도서를 제출 요구하는데 건축허가 전에 단순 사전규모 결정등을 위한 심의만 신청하는데, 구조, 전기 등 왜 이리 많은 도면이 필요한지 이해할 수가 없으며, 다시 설계도시 준비할 생각에 답답한 마음이다..

(사례3) P사는 △△시에서 업무시설을 건축하고자 공개공지(일반인이 사용할 수 있는 휴게공간 등)를 제공하고 건축법에 따라  20%범위에서 용적률 완화를 요청하였으나 △△시 조례에서는 법상 공개공지제공 면적보다 초과 제공하여야 완화가 가능하다고 하여 울며 겨자 먹기로 추가로 소중한 재산을 제공하여야 할 형편이다.

□ 앞으로, 건축법에 근거없이 지자체에서 운영중인 숨은 건축규제와 임의 건축규제가 사라진다.

이를 위해 국토교통부(장관 서승환)는 일선 지방자치단체에서   행정편의를 위해서 법령에 근거없이 운영중인 부적절한 지역 건축규제를 발굴하여 해소하는 모니터링 사업을 상시 실시한다.

ㅇ 실제로 일부 허가관청은 다락이 방으로 쓰일까봐, 공개공지에 울타리가 설치되어 사유화 될까봐 법에서 허용한 다락을 아예 불허하거나, 용적률 인센티브를 허용하지 않는 경우가 많다.

- 또한, 민원인 보다는 건축심의위원의 요구에 따라 법에서 규정한 심의도서 외에 추가로 건축허가단계에서는 불필요한 심의 도서를 요구하는 것이 관행화되고 있다.

□ 국토교통부에 따르면 이와 같은 지자체 숨은 건축규제를 직접 발굴하기 위하여 금년 4월부터 4차에 걸쳐 지역 건축사 간담회를 실시하고, 전국 172개 지자체 조례규정을 모두 검토하는 등 대대적으로 조사한 결과, 지자체 숨은 건축규제는 총 1,178건으로 확인되었다.

ㅇ 이중 시도 및 시군구에서 법령에 근거없이 임의로 운영하는 건축허가 지침이 53건, 건축위원회 심의기준이 53건이었으며 법령의 내용과 다르거나 위임근거를 벗어난 부적합 조례 규정이 1,072건으로 파악되었다

- 임의 지침이나 심의기준은 대부분 건축과 개발수요가 많은 수도권과 광역시에서 운영(85건, 81%)되고 있었으며, 법령 부적합   조례는 광역시에서 (867건 ,82%)에서 많은 것으로 확인되었다.

ㅇ 숨은 건축규제 1,178건중 696건은 폐지(정비) 완료하였으며, 나머지 482건은 내년 3월까지 완료될 계획이다

<건축규제 정비현황>

합계	임의 기준(107건)			부적합 조례(1,072건)
	계	임의 지침 (폐지)	심의 기준 (정비 등)	계	위임초과 등 (폐지 등)	위임 미반영 (정비 등)
1,178건	106건	53건	53건	1,072건	497건	575건
14년 완료	100건	52	48	596건	195	401
15년초 정비	6건	1	5	476건	302	174

□ 국토부, 지자체 숨은 건축규제 발굴 및 정비현황은 다음과 같다.

① 임의 지침 52건은 폐지, 1건은 ‘15년초 폐지된다.

ㅇ ○○시 등에서 운영중인 주택상부층 다락설치 제한, 법령보다  강화된 부설주차장설치 지침, 조경의 50%이상을 옥상에 설치  토록 하는 등의 임의지침 53건을 폐지하였으며, 임의로 주택면적과 높이를 제한하는 □□구 개발제한구역 해제지역내 주택건축 지침은 내년 초 폐지하기로 하였다.

구 분	임의 지침 내용	법령 등 기준
․주택 다락 지침	․주택 상부층 다락설치 제한 또는 경사다락 최고높이 1.8m이하	․경사 다락의 경우 가중한 평균 높이가 1.8m이하 가능
․부설주차장 지침	․기계식 주차 불가(자주식 주차) ․다가구 및 도시형 생활주택 등 세대당 0.7대 이상 주차장	․기계식 주차 가능 ․세대당 0.5대 이상
․조경 지침	․조경면적의 50%이상을 옥상에 설치	․옥상조경은 전체 조경면적의 50%을 넘을 수 없음
․GB해제지역 다중주택 지침	․층고는 4m이하, 세대당 최소면적은 130㎡이상	․층고 제한 규정이 없으며, 면적은 330㎡이하로 가능
․오피스텔 지침	․연면적 3천㎡이하 오피스텔도 다른 용도와 복합시 전용출입구 별도 설치	․연면적 3천㎡이하인 경우 적용 제외
․녹색건축 지침	․모든 건축물 에너지 절약계획서 제출	․500㎡이상 건축물만 적용

② 과도한 건축 심의기준은 53건은 전국적으로 확산되고 있는 것으로 파악하고, 일체 정비하기로 하였다.

ㅇ 국토부에서 “지방건축위원회 건축위원회심의기준”을 제정하여  내년초 고시할 예정이며, 이에 따라 250여개 허가관청별 건축  심의 기준은 17개 광역자치단체 기준으로 통합(17개)하여 공개되어 형평성있고 객관성있게 건축심의가 진행되도록 하였고, 심의기준 재개정시에는 지방의회와 협의하는 등 건축심의 기준 개정 절차가 강화된다.

ㅇ 앞으로 시·도에서 정비할 심의기준 주요 내용은 다음과 같다.

- 주차장은 지하에만 설치하도록 하고, 아파트 길이도 제한(50m미만등)하는 등의 건축법령 및 관계법령상 기준보다 과도한 기준은 담을 수 없고, 심의대상도 열거된 사항만 심의하도록 한다.

- 일부 위원의 주관적 심의를 없애기 위해 법령 위반이나 설계오류(설계도서 불일치등)등이 명백한 경우에만 재심의 하도록 하고 그 밖의 심의의견은 건축주가 판단하여 반영하도록 한다.

- 심의시 과다한 도서제출 방지를 위해 에너지계획서, 건축·소방 설비도, 상하수도계통도, 지질조사서 등의 도서는 제출하지 않고 . 건축계획서, 배치도, 평면도, 입면도 등만 제출하도록 하였다.

③ 법령 부적합 확인된 건축조례 1,072건중 596건은 정비되었으며, 476건은 내년 3월까지 정비하기로 하였다.

ㅇ 건축법에서는 주거, 상업지역에서 조경을 의무화하고 있으나,   녹지지역에서도 조경을 의무화 하는 등 법령에서 위임한 조례의 범위를 초과하거나 위임 근거도 없는 조례규정* 497건중 195건은 폐지·정비하였으며 302건은 내년초 폐지될 예정이다.

* 녹지지역 조경 의무, 건축사 현장조사 업무대행시 건축사협회 디자인 자문결과서 제출, 공개공지 면적 산정시 조경면적 불인정 및 인센티브 미제공

ㅇ 가설건축물중 건축사가 설계하지 않아도 되는 가설건축물 종류는 조례로 정하여야 하나, 법에서 위임한 내용을 반영하지 않은   규정 575건중 401건은 조례 반영하였으며, 의회 승인 등 개정 중인 174건은 내년에 정비될 예정이다.

* 건축사 설계 제외 가설건축물, 정기(수시)점검 대상 건축물, 주민공동시설   용적률 완화, 기존 건축물 특례(증개축, 용도변경), 사용검사 미실시 건축물 등

□ 국토교통부는 이번 지자체 숨은 건축규제 정비를 통해 그간 건축인허가나 심의과정에서 나타났던 폐단이 상당히 해소될 것으로 기대하고 있으며,

ㅇ 15년 정비하기로 한 규제에 대하여는 조속 정비될 수 있도록 행정자치부와 공조하여 이행실태를 점검하는 한편, 내년에도 지속적으로 규제개혁신문고나 지방규제포털등을 통하여 접수되는 국민불편을 주는 불합리한 건축행정 관행 실태를 조사하여 개선해 나갈 계획이라고 밝혔다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 건축정책과 조현환 사무관, 정재형 주무관(☎ 044-201-3761,3765)에게 연락주시기 바랍니다.

붙 임		임의기준 규제 정비현황

내 용	규제내용	해당 지자체
․부설주차장 기준	․기계식 주차 불가, 다가구 및 도시형 생활주택등 법정주차 대수 강화 등	․서울(1), 대구(7), 경남(1), 전남(1), 충북(2)
․주택 다락 기준	․주택 상부층 다락설치 제한, 다락 최고높이 제한 등	․서울(6), 경기(1), 대구(1), 전남(1)
․다중주택 기준	․발코니 불가 및 크기 제한, 욕실 및 공동취사장 최소면적 제한, 다락산정 높이 임의 적용	․대구(2), 대전(5)
․고시원 건축기준	․발코니 불가, 최대면적 제한 등	․대구(3)
․다가구주택 기준	․1층 근생시설에는 바닥난방 금지, 내부는 외부 에서 보이는 구조, 다락 높이 제한 등	․대구(2)
․계단설치 기준	․모든 건축물(법령 200㎡이상) 계단너비(1.2m이상) 적용 ․200㎡이상 건축물은 계단너비 3m이상 적용	․서울(1) ․세종(1)
․건축준공 기준	․주택 준공전에 음식물 분리건조기 설치 증명 ․준공전에 절수절비계획서 제출	․울산(1) ․전남(1)
․다가구, 다세대 건축기준	․지하층 주거용도 건축물 설치 불가 등	․서울(1)
․녹색건축물 가이드 라인	․모든 건축물 에너지절약 계획서 제출	․서울(1)
․건축디자인 심의 기준	․모든 건축허가 대상 디자인 심의	․서울(1)
․GB해제지역 다중주택 기준	․층고 4m이하, 세대당 최소 면적(130㎡이상) 제한	․서울(1)
․개발제한구역내 허가처리 기준	․축사, 버섯재배사 등 시설 별도 기준(높이 및 면적제한)	․경기(1)
․근생시설 층고 기준	․근린생활시설 층고 4m이하 제한	․경기(1)
․발코니 설치기준	․다가구주택 발코니 2면 제한, 단독주택 1층 발코니 불인정	․대구(1)
․사도개설 기준	․건축허가시 사도 개설 불가	․대구(1)
․오피스텔 기준	․3천㎡이하 오피스텔도 전용출입구 설치 등	․울산(1)
․조경 기준	․조경면적의 50%이상은 옥상 조경 요구	․울산(1)
․건축후퇴선 지정	․6층이상 건축물 등은 도로 후퇴 건축선 지정	․울산(1)
․근린생활시설 기준	․근린생활시설 용도 건축물 창호 통창문 설치	․울산(1)
․노대 설치(사용) 제한	․일조권 후퇴부분 노대 사용 제한	․울산(1)
․허가도서 제출 기준	․허가서류 전자제출외 추가 출력본 제출	․세종(1)
․건축마감 재료 기준	․공장 외벽 마감재료 제한(글라스울 샌드위치 판넬 설치 요구)	․충남(1)
․공개공지 기준	․건축후퇴선 부분 공개공기 불인정	․경남(1)